PE Builder v3 help

Inhaltübersicht

# Treiber hinzufügen

Das hinzufügen von Massenspeicher- (HD-Laufwerks-Controller) und Netzwerktreibern zu BartPE ist ganz einfach. Sobald ein Treiber in das Verzeichnis `drivers` eingefügt wird, verwendet PE-Builder ihn ganz automatisch.
Andere Treiber als für Massenspeicher und Netzwerk werden zur Zeit nicht unterstützt!
Sie müssen die für Windows XP oder Windows 2003 benötigten Treiber-Dateien selbst an die richtige Stelle kopieren.
An dieser Stelle müssen die Treiber gespeichert werden:

Typ der Treibers | location
--- | ---
Massenspeicher Treiber | drivers\SCSIAdapter
Netzwerktreiber | drivers\Net

Bsp. 1:
Nehmen wir an, Sie fügen einen Netzwerktreiber von Broadcom, den NetXtreme57xx. hinzu. Der Treiber ist üblicherweise ein .zip-file mit der Bezeichnung `win_xp_2k3_32-7.86.zip`. Sie legen ein neues Verzeichnis "b57xp32" (oder ein beliebiger andere Name) in `drivers\Net` an. Dann packen sie den Treiber bzw. den Inhalt des .zip-file in dieses Verzeichnis aus. Fertig.
Etwa so sollten das Treiber-Verzeichnis aussehen:

    drivers\Net
    drivers\Net\b57xp32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.cat
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.inf
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57xp32.sys

Massenspeicher Treiber werden von PE-Builder unter Verwendung ihrer `txtsetup.oem`-Datei hinzugefügt. Eine txtsetup.oem-Datei kann mehrere Teiber gleichzeitig beinhalten. Daher sollten sie die Datei bearbeiten, um alle diejenigen Treiber von der Verwendung ausschließen, die Sie nicht unter `[SCSI]` verwenden wollen.
Bsp. 2:
Nehmen wir an, Sie wollen einen Massenspeicher Treiber von Adaptec, den Ultra320 hinzufügen. Der Treiber ist eine ausführbare .exe Datei mit der Bezeichnung `u320_fms300s4_win.exe`. Sie legen ein neues Verzeichnis "adpu320" (oder ein beliebiger anderer Name) in `drivers\SCSIAdapter` an. Dann packen Sie den Treiber aus der selbst-extrahierenden Datei in diesen Ordner. Öffnen sie dann die Datei `drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM` in einem Text-Editor und suchen Sie nach der Kategorie [scsi]; entfernen sie Treiber, die nicht für Windows XP/2003 sind, wie z.B. Windows NT 4.0 oder Windows 2000. Ebenso entfernen sie diejenigen Treiber, die nicht mir Ihrer Prozessorarchitektur kompatibel sind.
Hier ist ein Beispiel der txtsetup.oem:

    ...
    [scsi]
    #a79xxNT40 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win NT 4.0)"
    #a79xxNT50 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win 2000)"
    a79xxNTIA32 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-32)"
    #a79xxNTIA64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-64)"
    #a79xxNTAMD64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win Server 2003 AMD64)"
    ...

Wie Sie sehen, sind die Treiber NT 4.0, Win 2000, IA-64 und AMD64 durch das Kommentarzeichen (#) ausmarkiert.
Etwa so sollte das Treiber-Verzeichnis aussehen:

    drivers\SCSIAdapter
    drivers\SCSIAdapter\adpu320
    drivers\SCSIAdapter\Create a folder here and put the Storage drivers in it
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\MAXIO64K.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\README.TXT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\U320DSK1
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\HOTP320.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\OEMSETUP.INF

Die Verzeichnisse NT4 und 64bit können ernfernt werden. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, da PE-Builder diese ohnehin nicht mitkopieren wird.
Inhaltübersicht

PE Builder Copyright (c) 2002-2006 Bart Lagerweij. All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.