Nápověda programu PE Builder (v3) Czech (Translated by Craft, www.craftcom.net) (verze překladu 319_240106)

Zpět na obsah nápovědy

# Přidání ovladačů

Přidání ovladačů pro úložné (diskové) a sítová zřízení je v programu BartPE velmi jednoduché. Jestliže přidáte ovladače do adresáře s názvem drivers, PEBuilder je zahrne automaticky do výstupní sestavy.
Ovladače pro jiné než úložné a síťové zařízení nejsou zde momentálně podporovány!
Je však nutné, aby ste soubory s ovladači systému Windows XP nebo Windows 2003 sami manuálně překopírovali na správné místo.
Tady je uvedena cesta, kam je potřeba překopírovat ovladače úložných zařízení:

Typ ovladače | adresář/podadresář
--- | ---
Úložné zařízení | drivers\SCSIAdapter
Síťové zařízení | drivers\Net

Příklad č. 1:
Předpokládejme, že chcete přidat síťový ovladač tzv. broadcom-u, konkrétně je to typ NetXtreme BCM57xx. Tento ovladač dostanete zabalený v .zip souboru s názvem `win_xp_2k3_32-7.86.zip`., nejdříve vytvořte nový podadresář s názvem "b57xp32" (můžete však zadat i libovolný název) v adresáři `drivers\Net`. Vyextrahujte obsah .zip souboru do tohoto nového adresáře. To je všechno, co musíte udělat.
Nějak takto by měl adresář s ovladači vypadat po úpravě:

    drivers\Net
    drivers\Net\b57xp32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.cat
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.inf
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57xp32.sys

Ovladače pro úložné zařízení se do pebuilderu přidávají použitím souboru `txtsetup.oem` . Jelikož soubor txtsetup.oem může obsahovat také ovladače různých zařízení, musíte ho upravit tak, aby ste vyloučili ty zařízení, které nechcete používat a aby záznamy o nich nebyli v sekci `[SCSI]` .
Příklad č. 2:
Předpokládejme, že chcete přidat ovladače úložného zařízení Adaptec, Ultra320. Samotný ovladač je distribuovaný v samorozbalovacím .exe archívu s názvem `u320_fms300s4_win.exe`. Nejdříve vytvořte nový podadresář s názvem "adpu320" (také tady můžete zadat i libovolný název) v adresáři `drivers\SCSIAdapter`. Potom vyextrahujte ovladače z .exe archívu do tohoto nového adresáře. Následně otevřete soubor `drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM` v textovém editoru a vyhledejte sekci s názvem [scsi], vymažte záznamy o těch ovladačích, které nejsou určené pro Windows XP/2003, např. Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Je potřeba vymazat také záznamy o těch ovladačích, které nejsou kompatibilní s Vaší procesorovou architektúrou.
Zde uvedeme také malou ukázku ze souboru txtsetup.oem:

    ...
    [scsi]
    #a79xxNT40 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win NT 4.0)"
    #a79xxNT50 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win 2000)"
    a79xxNTIA32 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-32)"
    #a79xxNTIA64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-64)"
    #a79xxNTAMD64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win Server 2003 AMD64)"
    ...

Pamatujte prosím na to, že ovladače pro verzi NT 4.0, Win 2000, IA-64 a AMD64 jsou vyloučeny, a to prostredníctvím znaku (#).
Toto je ukázka, jak by měl vypadat adresář s ovladači:

    drivers\SCSIAdapter
    drivers\SCSIAdapter\adpu320
    drivers\SCSIAdapter\Tady vytvořte podadresář a přidejte do něho ovladače úložného zařízení
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\MAXIO64K.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\README.TXT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\U320DSK1
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\HOTP320.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\OEMSETUP.INF

Adresáře NT4 a 64bit můžete odstranit, není to ovšem nutné, protože tyto soubory PE Builder nekopíruje.
Zpět na obsah nápovědy

PE Builder Copyright (c) 2002-2006 Bart Lagerweij. Všechny práva vyhrazeny.