# PE Builder v3 ヘルプ

直訳した訳ではない ので細部に違いがあります。原文に は必ず目を通して下 さい。

コンテンツ一覧へ

# ドライバの追加

BartPEにストレージとネットワークのドライバを追加するのはとても簡単です。PE Builderのdriversフォルダにドライバを追加するだけで自動的にBartPEに含まれるようになります。
ストレージとネットワーク以外のドライバはサポートされていません
Windows XP または Windows 2003 用のドライバファイルを自分で正確な場所に置く必要があります。
格納するドライバの場所:

ドライバの種類 | 場所
--- | ---
ストレージ | drivers\SCSIAdapter
ネットワーク | drivers\Net

例1:
ネットワークドライバとしてbroadcomのNetXtreme BCM57xxを追加しようとしていると仮定します。ドライバファイルは`win_xp_2k3_32-7.86.zipです。``drivers\Netの下に`"b57xp32" (どんな名前でもいいのですが) というフォルダを作り、そこでzipファイルを展開すれば完了です。
フォルダ構成は以下のようになります:

    drivers\Net
    drivers\Net\b57xp32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.cat
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57win32.inf
    drivers\Net\b57xp32\win_xp_2k3_32\b57xp32.sys

ストレージドライバを追加するのにPE Builderは`txtsetup.oemファイルを用います。`txtsetup.oemは複数のドライバを含んでいますので、不要なドライバは`[SCSI]` セクションから削除すべきです。
例2:
ストレージドライバとしてadaptecのUltra320を追加しようとしていると仮定します。ドライバファイルは自己解凍形式の`u320_fms300s4_win.exe`です。`drivers\``SCSIAdapter` `の下に`"adpu320" (どんな名前でもいいのですが) というフォルダを作り、そこで自己解凍形式の書庫を展開します。`drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM`をテキストエディタで開き、[scsi]セクションを検索します。そして、Windows XP/2003用以外のドライバを除去します。例えばWindows NT 4.0 、 Windows 2000　、アーキテクチャ互換のないプロセッサ用のドライバ等です。
txtsetup.oemの一部です:

    ...
    [scsi]
    #a79xxNT40 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win NT 4.0)"
    #a79xxNT50 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win 2000)"
    a79xxNTIA32 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-32)"
    #a79xxNTIA64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win XP/Server 2003 IA-64)"
    #a79xxNTAMD64 = "Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win Server 2003 AMD64)"
    ...

NT 4.0,Win 2000, IA-64 とAMD64用のドライバが#によってコメントアウトされているのに注意して下さい。
フォルダ構成は以下のようになります:

    drivers\SCSIAdapter
    drivers\SCSIAdapter\adpu320
    drivers\SCSIAdapter\Create a folder here and put the storage drivers in it
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\MAXIO64K.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\README.TXT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\TXTSETUP.OEM
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\U320DSK1
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN32BIT\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\AMD64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.CAT
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.INF
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WIN64BIT\INTEL64\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\ADPU320.SYS
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\HOTP320.REG
    drivers\SCSIAdapter\adpu320\WINNT40\OEMSETUP.INF

あなたはNT4.0と64bit用のフォルダを削除したい事でしょう。しかしPE Builderはこれらに含まれるドライバをコピーしませんので、残しておいても構いません。
コンテンツ一覧へ

PE Builder Copyright (c) 2002-2006 Bart Lagerweij. All rights reserved.